網路接頭製作：

每**更換網路接頭一個**或網路線製作**未符合EIA/TIA 568B**(橙綠藍棕、四六對調)規範者皆計算一處。**每處扣10分**。

1. 網路線一頭從左上方 8P 面，伸出一個像正方形 (Ou Bao OB-315 伸出像兩個正方形) 的形狀，適度壓下網路鉗，剝皮。
2. 先整線，唱完前面8個字「橙綠藍棕、四六對調」後，線序由左而右為白橙、橙、白綠、藍、白藍、綠、白棕、棕，注意線的根部不能有捲繞情形，且用手指壓直，姆指、食指壓住根部，往線末方向整線。
3. 將8條線往前整好，網路接頭的金手指朝自己、 朝上，試插三次前後左右搖晃，網路線一頭從左邊 Cut 進，伸到網路鉗中間彈簧處，剪下 (Ou Bao OB-315 用左手姆指、食指壓住根部，露出像一個正方形的長度)。
4. 再試插三次前後左右搖晃，即可用網路鉗8P字樣進卡栒，用適當的力氣將網路頭夾好。